OSNOVNA ŠKOLA PREČKO  
ZAGREB, Dekanići 6  
OIB: 69136218794  
E-mail: [ured@os-precko-zg.skole.hr](mailto:ured@os-precko-zg.skole.hr)  
Tel: 01 3883 023

TROŠKOVNIK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br.: | Opis stavke | Kom | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
| 1. | **Školske ploče s interaktivnim ekranom i kliznim mehanizmom TIP 5.1.1** Nabava i postava Interaktivnog ekrana 75“ s zelenim i bijelim školskim pločama i kliznim mehanizmom. Interaktivni ekran je montiran desno od zidne zelene školske ploče. Druga bijela školska ploča je klizna i kad je ekran u upotrebi nalazi se na lijevoj strani. Klizi prema potrebi preko interaktivnog ekrana i tako omogućava više mjesta za pisanje. Dimenzije školskih ploča: 180x120 cm klizni bešumni ALU mehanizam 360 cm Školske ploče moraju zadovoljavati normu HRN EN 14434:2010  Minimalne karakteristike interaktivnog ekrana: Dijagonala: 75'' Rezolucija: 3840x2160 px Svjetlost: min. 350 nita Kontrast: 4000:1 7H zaštita ekrana 20 dodirnih točaka Priključci: 3xHDMI, 1xVGA, 1x audio, 1xRS232, Slot za OPS, 1xRJ45, 1xUSB-C, 3xUSB-A, 2xUSB-B (touch) Android OS min. 13.0, RAM 4GB, ROM 32GB Zvučnici 2x15W Zidni nosač Pribor: 1x kabel 220V, 1x kabel USB touch, 1x kabel HDMI, 1x daljinski upravljač, 2x olovka U stavku je uključena ugradnja na zid prostorije. | 5 |  |  |
| 2. | **Školske ploče s interaktivnim ekranom i kliznim mehanizmom TIP 5.1.1.C** Nabava i postava Interaktivnog ekrana 75“ s zelenim i bijelim školskim pločama i kliznim mehanizmom. Interaktivni ekran je montiran desno od zidne zelene školske ploče s crtovljem za 1.razred. Druga bijela školska ploča je klizna i kad je ekran u upotrebi nalazi se na lijevoj strani. Klizi prema potrebi preko interaktivnog ekrana i tako omogućava više mjesta za pisanje. Dimenzije školskih ploča: 180x120 cm klizni bešumni ALU mehanizam 360 cm Školske ploče moraju zadovoljavati normu HRN EN 14434:2010  Minimalne karakteristike interaktivnog ekrana: Dijagonala: 75'' Rezolucija: 3840x2160 px Svjetlost: min. 350 nita Kontrast: 4000:1 7H zaštita ekrana 20 dodirnih točaka Priključci: 3xHDMI, 1xVGA, 1x audio, 1xRS232, Slot za OPS, 1xRJ45, 1xUSB-C, 3xUSB-A, 2xUSB-B (touch) Android OS min. 13.0, RAM 4GB, ROM 32GB Zvučnici 2x15W Zidni nosač Pribor: 1x kabel 220V, 1x kabel USB touch, 1x kabel HDMI, 1x daljinski upravljač, 2x olovka U stavku je uključena ugradnja na zid prostorije. | 9 |  |  |
| UKUPNO BEZ PDV-a | | | |  |
| PDV | | | |  |
| UKUPNO S PDV-om | | | |  |
| Slovima: | | | | |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 202 \_\_ .

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja)