OSNOVNA ŠKOLA PREČKO
ZAGREB, Dekanići 6
OIB: 69136218794
E-mail: ured@os-precko-zg.skole.hr
Tel: 01 3883 023

TROŠKOVNIK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.br.: | Opis stavke | Kom | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
| 1. | **Školske ploče s interaktivnim ekranom i kliznim mehanizmom TIP 5.1.1**Nabava i postava Interaktivnog ekrana 75“ s zelenim i bijelim školskim pločama i kliznim mehanizmom. Interaktivni ekran je montiran desno od zidne zelene školske ploče. Druga bijela školska ploča je klizna i kad je ekran u upotrebi nalazi se na lijevoj strani. Klizi prema potrebi preko interaktivnog ekrana i tako omogućava više mjesta za pisanje.Dimenzije školskih ploča: 180x120 cmklizni bešumni ALU mehanizam 360 cmŠkolske ploče moraju zadovoljavati normu HRN EN 14434:2010 Minimalne karakteristike interaktivnog ekrana:Dijagonala: 75''Rezolucija: 3840x2160 pxSvjetlost: min. 350 nitaKontrast: 4000:17H zaštita ekrana20 dodirnih točakaPriključci: 3xHDMI, 1xVGA, 1x audio, 1xRS232, Slot za OPS, 1xRJ45, 1xUSB-C, 3xUSB-A, 2xUSB-B (touch)Android OS min. 13.0, RAM 4GB, ROM 32GBZvučnici 2x15WZidni nosačPribor: 1x kabel 220V, 1x kabel USB touch, 1x kabel HDMI, 1x daljinski upravljač, 2x olovkaU stavku je uključena ugradnja na zid prostorije. | 5 |  |  |
| 2. | **Školske ploče s interaktivnim ekranom i kliznim mehanizmom TIP 5.1.1.C**Nabava i postava Interaktivnog ekrana 75“ s zelenim i bijelim školskim pločama i kliznim mehanizmom. Interaktivni ekran je montiran desno od zidne zelene školske ploče s crtovljem za 1.razred. Druga bijela školska ploča je klizna i kad je ekran u upotrebi nalazi se na lijevoj strani. Klizi prema potrebi preko interaktivnog ekrana i tako omogućava više mjesta za pisanje.Dimenzije školskih ploča: 180x120 cmklizni bešumni ALU mehanizam 360 cmŠkolske ploče moraju zadovoljavati normu HRN EN 14434:2010 Minimalne karakteristike interaktivnog ekrana:Dijagonala: 75''Rezolucija: 3840x2160 pxSvjetlost: min. 350 nitaKontrast: 4000:17H zaštita ekrana20 dodirnih točakaPriključci: 3xHDMI, 1xVGA, 1x audio, 1xRS232, Slot za OPS, 1xRJ45, 1xUSB-C, 3xUSB-A, 2xUSB-B (touch)Android OS min. 13.0, RAM 4GB, ROM 32GBZvučnici 2x15WZidni nosačPribor: 1x kabel 220V, 1x kabel USB touch, 1x kabel HDMI, 1x daljinski upravljač, 2x olovkaU stavku je uključena ugradnja na zid prostorije. | 9 |  |  |
| UKUPNO BEZ PDV-a |  |
| PDV |  |
| UKUPNO S PDV-om |  |
| Slovima: |

 U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 202 \_\_ .

M.P. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(vlastoručni potpis ovlaštene osobe ponuditelja)